|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название сигнала | Что оправлено | Режим работы | Комментарий |
| NF(0) A(0 -15) | Чтение ОЗУ | Программный обмен |  |
| NF(9) A(0 -15) | Сброс буферных счетчиков | Программный обмен |  |
| NF(11) A(0 -15) | Сброс триггеров состояния | Амплитудный анализ и Автономный режим |  |
| NF(16) A(0 -15) | Перезапись ячеек ОЗУ | Программный обмен |  |
| NF(17) A(0 -15) | Перезапись регистра адреса | Программный обмен |  |
| NF(24) A(0 -15) | Переключение в амплитудный анализ | Программный обмен |  |
| NF(25) A(0 -15) | Импульс управления | Амплитудный анализ |  |
| NF(26) A(0 -15) | Переключение в автономный | Программный обмен |  |
| NF(27) A(0 -15) | Проверка состояния выхода из автономного режима | Программный обмен |  |